Configuraties van onderconstructies voor microsystemen Inhoudsopgave

2 modules op garage...............................................................................................................................

2 aluminium constructie (FS10), modules ...................................................................................... elkaar 2 aluminium constructie (FS10), modules uit elkaar.....................................................................................

2 aluminium constructie (FS18), modules ...................................................................................... elkaar 3 aluminium constructie (FS18), modules uit elkaar.....................................................................................

3 Console+..............................................................................................................................................

3 modules op garage...............................................................................................................................

4 Aluminium constructie (FS10), modules ...................................................................................... elkaar

4 Aluminium constructie (FS10), modules uit elkaar.....................................................................................

4 Aluminium constructie (FS18), modules ...................................................................................... elkaar

5 Aluminium constructie (FS18), modules uit elkaar.....................................................................................

5 Console+.............................................................................................................................................. 5

Opmerkingen Controleer of alle informatie correct is. Alle informatie is onder voorbehoud. De Renusol configurator is ook geschikt voor het plannen van uw project. Gebruik dit van tevoren om statica, wind- en sneeuwbelasting te berekenen. Houd voor alle configuraties rekening met mogelijke ballastrails die nodig kunnen zijn, afhankelijk van de omstandigheden van uw project: REN-520501 ECO Voorschakelapparaat FS 1750mm REN-520502 ECO Voorschakelapparaat FS 2100mm Als u extra kabels nodig heeft voor de installatie, kan het volgende interessant zijn: MC4-2M-1 MC4 geprefabriceerde kabel 2m (PU 1 stuk) MC4-10M-1 MC4 geprefabriceerde kabel 10m (PU 1 stuk) 2 2 modules op garage aluminium constructie (FS10), Modules die met elkaar verbonden zijn aantal Artikel omschrijving 4 REN-420081-B Eindklem+ (zwart) 2 REN-420082-B Middenklem+ (zwart) 6 REN-500404 Vloerrailconnector 3 REN-500409 Vloerrail FS10-S XL 1639 mm 8 REN-500411 Bouwbeschermingsmat 110x95x20 mm aluminium gelamineerd 3 REN-500412 Bouwbeschermingsmat 1000x100x11 mm voor vloerrail 3 REN-500419 Steunrand XL 3 REN-500423 Steunnok 10° XL 2 REN-500459 Streamliner FS10-S XL 1875 mm 6 REN-900229 Zelfborende schroef 4,8x19 A2 12 REN-900314 Stekker 6x110 mm aluminium constructie (FS10), modules uit elkaar 8 REN-420081-B Eindklem+ (zwart) 8 REN-500404 Vloerrailverbinder 4 REN-500409 Vloerrail FS10-S XL 1639 mm 10 REN-500411 Bouwbeschermingsmat 110x95x20 mm aluminium gelamineerd 4 REN-500412 Bouwbeschermingsmat 1000x100x11 mm voor vloerrail 4 REN-500419 Steunrand XL 4 REN-500423 Steun Eerste 10° XL 2 REN-500459 Streamliner FS10-S XL 1875 mm 8 REN-900229 Zelfborende schroef 4,8x19 A2 16 REN-900314 Bout 6x110 mm 3 Aluminium Constructie (FS18), Modules die met elkaar verbonden zijn aantal Beschrijving van het artikel 2 REN-420082-B Middenklem+ (zwart) 6 REN-500404 Vloerrailverbinder 8 REN-500411 Bouwbeschermingsmat 110x95x20 mm aluminium gelamineerd 3 REN-500412 Bouwbeschermingsmat 1000x100x11 mm voor vloerrail 3 REN-500419 Steunrand XL 2 REN-500454 Streamliner FS18-S voor 60 en 72 cel modules 3 REN-500505 Vloerrail FS18-S XL 1739 mm 3 REN-510422 Steunnok 18° (gemonteerd) 12 REN-900229 Zelfborende schroef 4,8x19 A2 12 REN-900314 Bout 6x110 mm Aluminium constructie (FS18), modules uit elkaar 8 REN-420081-B Eindklem+ (zwart) 8 REN-500404 Vloerrailconnector 10 REN-500411 Bouwbeschermingsmat 110x95x20 mm aluminium gelamineerd 4 REN-500412 Bouwbeschermingsmat 1000x100x11 mm voor vloerrail 4 REN-500419 Steunrand XL 2 REN-500454 Streamliner FS18-S voor 60 en 72 cel modules 4 REN-500505 Vloerrail FS18-S XL 1739 mm 4 REN-510422 Steunnok 18° (gemonteerd) 12 REN-900229 Zelfborende schroef 4,8x19 A2 16 REN-900314 Bout 6x110 mm Console+ 2 REN-520075-K ConSole+ (incl. bevestigingsmateriaal en U-profielen) 2 REN-520076 Streamliner+ 2 REN-460001 Verlengrails voor ConSole 4 3 modules op garage aluminium constructie (FS10), modules met elkaar verbonden aantal Beschrijving van het artikel 4 R420082-BE Middenklem+ (zwart) 8 R500404 Vloerrailconnector 4 R500409 Vloerrail FS10-S XL 1639 mm 11 R500411 Bouwbeschermingsmat 110x95x20 mm aluminium gelamineerd 4 R500412 Bouwbeschermingsmat 1000x100x11 mm voor vloerrail 4 R500419 ondersteuning Dakrand XL 4 R500423 steun Eerste 10° XL 3 R500459 Streamliner FS10-S XL 1875 mm 8 R900229 Zelfborende schroef 4,8x19 A2 16 R900314 insteekbout 6x110 mm aluminium constructie (FS10), modules apart 12 REN-420081-B Eindklem+ (zwart) 12 REN-500404 Vloerrailconnector 6 REN-500409 Vloerrail FS10-S XL 1639 mm 15 REN-500411 Bouwbeschermingsmat 110x95x20 mm aluminium gelamineerd 6 REN-500412 Bouwbeschermingsmat 1000x100x11 mm voor vloerrail 6 REN-500419 Steunrand XL 6 REN-500423 Ondersteuning Eerste 10° XL 3 REN-500459 Streamliner FS10-S XL 1875 mm 12 REN-900229 Zelfborende schroef 4,,8x19 A2 24 REN-900314 Bout 6x110 mm 5 Aluminium constructie (FS18), modules naast elkaar aantal Artikelomschrijving 4 REN-420082-B Middenklem+ (zwart) 8 REN-500404 Vloerrailconnector 11 REN-500411 Bouwbeschermingsmat 110x95x20 mm aluminium gelamineerd 4 REN-500412 Bouwbeschermingsmat 1000x100x11 mm voor vloerrail 4 REN-500419 Steundakrand XL 3 REN-500454 Streamliner FS18-S voor 60 en 72 cel modules 4 REN-500505 Vloerrail FS18-S XL 1739 mm 4 REN-510422 Steunnok 18° (gemonteerd) 18 REN-900229 Zelfborende schroef 4,, 8x19 A2 16 REN-900314 Insteekbout 6x110 mm aluminium constructie (FS18), modules apart 12 REN-420081-B Eindklem+ (zwart) 12 REN-500404 Vloerrailconnector 15 REN-500411 Bouwbeschermingsmat 110x95x20 mm aluminium gelamineerd 6 REN-500412 Bouwbeschermingsmat 1000x100x11 mm voor vloerrail 6 REN-500419 Ondersteuning dakrand XL 3 REN-500454 Streamliner FS18-S voor 60 en 72 cel modules 6 REN-500505 Vloerrail FS18-S XL 1739 mm 6 REN-510422 Ondersteuning Eerste 18° (gemonteerd) 18 REN-900229 Zelfborende schroef 4,8x19 A2 24 REN-900314 Insteekbout 6x110 mm Console+ 3 REN-520075-K ConSole+ (incl. bevestigingsmateriaal en U-profielen) 3 REN-520076 Streamliner+ 3 REN-460001 Verlengrails voor ConSole